# SO-02 Recepce a zázemí 2.NP

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: | Chabařovice – městský úřad |
| Objekt: | Recepce a zázemí 2.NP |
| Místo: | Husovo náměstí 183, Chabařovice |
| Zadavatel: | MÚ Chabařovice |

# POPIS PRACÍ

Předmětem prací je provedení nové recepce a zázemí úřadu. Jedná se o rekonstrukci místnosti č. 209, 210, 211, 212.

Budou provedeny demontáž dřevěného obložení, demontáže podlah, otlučení omítek stěn a stropů.

Podlahy budou vyrovnány násypem, provedena betonová mazanina, keramická dlažba místě nové kuchyňky (m.č. 211 a 210), PVC vinyl v místě recepce (m.č. 209 a 210). Oprava omítek stěn po demontáži dřevěného obložení, oprava omítek stropů. Podhled ze sádrokartonových desek bez izolace. Obklad keramický v místě kuchyňky (m.č. 211 a 210). Malby.

Součástí bude provedení připojení kuchyňské linky na kanalizaci, teplou a studenou vodu, připojovací body jsou v místnosti č. 211 a 210. Otopná tělesa stávající, pouze nátěr. Zařizovací předměty dřez a baterie dřezová.

Elektroinstalace, kompletní nové světelné obvody, kompletní nové zásuvkové obvody, nový podružný rozvaděč, svítidla vnitřní přisazená LED.

Součástí bude dodávka standardní kuchyňské linky (včetně dřezu a baterie) a recepčního pultu. Vnitřní dveře stávající.

# ROZSAH PRACÍ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 061... Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | Rozsah prací | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% |
|  |  | \* výměra prací: stropy m.č. 209, 210, 211, 212 |
|  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% |
|  |  | \* výměra prací: stěny m.č. 209, 210, 211, 212 |
|  |  |  |
| 063... Podlahy a podlahové konstrukce | Rozsah prací | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 |
|  |  | \* výměra prací: plocha podlahy m.č. 209, 210, 211, 212 |
|  |  | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI |
|  |  | \* výměra prací: plocha podlahy m.č. 209, 210, 211, 212 |
|  |  | Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm |
|  |  | \* výměra prací: plocha podlahy m.č. 209, 210, 211, 212 |
|  |  | Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) |
|  |  | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm |
|  |  | Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu |
|  |  |  |
| 090... Ostatní konstrukce a práce, bourání | Rozsah prací | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou |
|  |  | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou |
|  |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m |
|  |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m |
|  |  |  |
| 096... Bourání konstrukcí | Rozsah prací | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 % |
|  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 % |
|  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot |
|  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku |
|  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dle zatříděného do katalogu odpadů |
|  |  |  |
| 721... Zdravotechnika – vnitřní kanalizace | Rozsah prací | Kanalizace vodorovná do DN 150 mm |
|  |  | \* výměra prací: v místnosti č. 211 s 212 provedení nové kuchyňky |
|  |  | Stavební přípomoce |
|  |  |  |
| 722... Zdravotechnika – vnitřní vodovod | Rozsah prací | Rozvody vnitřní ZTI vodorovné i svislé vody studené do DN 32 |
|  |  | \* výměra prací: v místnosti č. 211 s 212 provedení nové kuchyňky |
|  |  | Rozvody vnitřní ZTI vodorovné i svislé vody teplé do DN 32 |
|  |  | \* výměra prací: v místnosti č. 211 s 212 provedení nové kuchyňky |
|  |  | Stavební přípomoce |
|  |  |  |
| 725... Zdravotechnika – zařizovací předměty | Rozsah prací | Zařizovací předměty ZTI – dřez+ dřezová baterie, včetně přípojných potrubí a armatur napojení kuchyňské linky (dřez a příprava myčka) |
|  |  | \* výměra prací: v místnosti č. 211 s 212 provedení nové kuchyňky |
|  |  | Stavební přípomoce |
|  |  |  |
| 741... Elektroinstalace – silnoproud | Rozsah prací | Elektroinstalace – vedení (kompletní včetně vybavení) osvětlení |
|  |  | \* výměra prací: nové světelné rozvody m.č. 209, 210, 211, 212 |
|  |  | Elektroinstalace – vedení (kompletní včetně vybavení) zásuvkové obvody |
|  |  | \* výměra prací: nové zásuvkové rozvody m.č. 209, 210, 211, 212 |
|  |  | Nový podružný rozvaděč včetně přívodu |
|  |  | Stavební přípomoce |
|  |  |  |
| 761... Konstrukce prosvětlovací | Rozsah prací | Dveře vnitřní dřevěné nebo plastové do obložkové zárubně 1křídlové- 1 ks |
|  |  |  |
| 762... Konstrukce tesařské | Rozsah prací | Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tl. přes 32 mm |
|  |  | \* výměra prací: plocha podlahy m.č. 209, 210, 211, 212 |
|  |  |  |
| 763... Konstrukce suché výstavby | Rozsah prací | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami impregnovanými protipožárními DFH2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120 |
|  |  | \* výměra prací: stropy m.č. 209, 210, 211, 212 |
|  |  |  |
| 766... Konstrukce truhlářské | Rozsah prací | Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 |
|  |  | \* výměra prací: obklad m.č. 209, 210, 211, 212 |
|  |  | Demontáž obložení stěn podkladových roštů |
|  |  | \* výměra prací: obklad m.č. 209, 210, 211, 212 |
|  |  | Vestavěný nábytek kuchyňská linka včetně dřezu sektorová (skládaná) |
|  |  | Vestavěný nábytek recepce zakázková (na míru) |
|  |  |  |
| 771... Podlahy z dlaždic | Rozsah prací | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu |
|  |  | \* výměra prací: plocha podlahy m.č. 211, 212 (kuchyňka) |
|  |  | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm |
|  |  | \* výměra prací: plocha podlahy m.č. 211, 212 |
|  |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2 |
|  |  | \* výměra prací: plocha podlahy m.č. 211, 212 |
|  | Specifikace | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 |
|  |  |  |
| 776... Podlahy povlakové | Rozsah prací | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně |
|  |  | \* výměra prací: plocha podlahy m.č. 209, 210, 211, 212 |
|  |  | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových |
|  |  | \* výměra prací: plocha podlahy m.č. 209, 210, 211, 212 |
|  |  | Příprava podkladu vysátí podlah |
|  |  | \* výměra prací: plocha podlahy m.č. 209, 210 |
|  |  | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah |
|  |  | \* výměra prací: plocha podlahy m.č. 209, 210 |
|  |  | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních |
|  |  | \* výměra prací: plocha podlahy m.č. 209, 210 |
|  |  | Montáž lišt obvodových lepených |
|  | Specifikace | PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 0.9mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10 |
|  |  | lišta PVC |
|  |  |  |
| 781... Dokončovací práce – obklady | Rozsah prací | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu |
|  |  | \* výměra prací: obklad m.č. 211 a 212 |
|  |  | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2 |
|  |  | \* výměra prací: obklad m.č. 211 a 212 |
|  |  | Obklad – dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové |
|  | Specifikace | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 |
|  |  |  |
| 783... Dokončovací práce –nátěry | Rozsah prací | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění ometením |
|  |  | Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický |
|  |  | Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický |
|  |  | \* výměra prací: otopná tělesa v m.č. 209, 210, 211, 212 |
|  |  |  |
| 784... Dokončovací práce – malby a tapety | Rozsah prací | Omytí podkladu omytí v místnostech |
|  |  | \* výměra prací: m.č. 209, 210, 211, 212 |
|  |  | Oškrabání malby v místnostech |
|  |  | \* výměra prací: m.č. 209, 210, 211, 212 |
|  |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah |
|  |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří |
|  |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m |
|  |  | \* výměra prací: m.č. 209, 210, 211, 212 |
|  |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech |
|  |  | \* výměra prací: m.č. 209, 210, 211, 212 |
|  |  |  |
| 998... Přesun hmot | Rozsah prací | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční |
|  |  |  |
| 999... Vedlejší rozpočtové náklady | Rozsah prací | Průzkumné, geodetické a projektové práce |
|  |  | Zařízení staveniště |
|  |  | Inženýrská činnost |
|  |  | Územní vlivy |
|  |  | Provozní vlivy |
|  |  |  |
| Celkový součet |  |  |
|  |  |  |

# Přílohy

* SO-02-P01 Půdorys.pdf