TĚLOCVIČNA pro ZŠ v Samotíškách, ul.Podhůry

DPS

**SPECIFIKACE DŘEVĚNÉ ODPRUŽENÉ PALUBOVÉ PODLAHY**

**na trojitém pružném roštu**

Podlaha bude vyhovovat ČSN EN 14 904 a bude mít atest akreditované zkušebny.

Bude mít tuto skladbu :

- 3x lak (1x základní a 2x polyuretanový),

- palubkový dílec VLD 19 složený z vrstvy dubové dýhy 4 mm a vrstvy vodovzdorné překližky Multiplex 15 mm,

- polyetylenová fólie,

- záklop překližkou Multiplex s mezerami,

- spodní rošt ze dvou vrstev prken (lepený profil Multiplex) s mezilehlými plastovými klínky rektifikovatelnými,

- podkladní špalíky,

- pojistná fólie.