# SO-03 Zasedací místnost 1.NP

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: | Chabařovice – městský úřad |
| Objekt: | Zasedací místnost 1.NP |
| Místo: | Husovo náměstí 183, Chabařovice |
| Zadavatel: | MÚ Chabařovice |

# POPIS PRACÍ

Předmětem prací je provedení nové zasedací místnosti a kanceláře. Jedná se o rekonstrukci místnosti č. 111 a 113

Budou provedeny, demontáže podlah a otlučení omítek stěn a stropů.

Podlahy budou vyrovnány cementovým samonivelačním potěrem, nové PVC. Oddělení prostor místnosti č. 111 od místnosti č. 112 sádrokartonovou příčkou s nosnou konstrukcí a tepelnou izolací, dvojitě opláštěná. Nové dveře dřevěné, protipožární do ocelové zárubně. Oprava omítek stěn, oprava omítek stropů. Podhled ze sádrokartonových desek bez izolace. Malby.

Součástí bude provedení připojení kuchyňské linky na kanalizaci, teplou a studenou vodu, připojovací body jsou v místnosti č. 110. Zařizovací předměty 1xdřez a 1x baterie dřezová.

Otopná tělesa stávající, pouze nátěr.

Elektroinstalace, kompletní nové světelné obvody, kompletní nové zásuvkové obvody, nový podružný rozvaděč, svítidla vnitřní přisazená LED. Součástí nové datové rozvody.

Součástí bude dodávka standardní kuchyňské linky (včetně dřezu a baterie).

# ROZSAH PRACÍ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |
| 061... Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | Rozsah prací | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | |
|  |  | \* výměra prací: stropy m.č. 111, 113 | |
|  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | |
|  |  | \* výměra prací: stěny m.č. 111, 113 | |
|  |  |  | |
| 063... Podlahy a podlahové konstrukce | Rozsah prací | Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm | |
|  |  | \* výměra prací: plocha podlahy m.č. 111, 113 | |
|  |  | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm – stržení šlemu | |
|  |  | \* výměra prací: plocha podlahy m.č. 111, 113 | |
|  |  |  | |
| 090... Ostatní konstrukce a práce | Rozsah prací | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | |
|  |  | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | |
|  |  | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou | |
|  |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy | |
|  |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m | |
|  |  |  | |
| 096... Bourání konstrukcí | Rozsah prací | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 % | |
|  |  | \* výměra prací: stropy m.č. 111, 113 | |
|  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 % | |
|  |  | \* výměra prací: stěny m.č. 111, 113 | |
|  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | |
|  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením | |
|  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dle katalogu odpadů | |
|  |  |  | |
| 721... Zdravotechnika – vnitřní kanalizace | Rozsah prací | Kanalizace vodorovná do DN 150 mm |
|  |  | Stavební přípomoce |
|  |  |  |
| 722... Zdravotechnika – vnitřní vodovod | Rozsah prací | Rozvody vnitřní ZTI vodorovné i svislé vody studené do DN 32 |
|  |  | Rozvody vnitřní ZTI vodorovné i svislé vody teplé do DN 32 |
|  |  | Stavební přípomoce |
|  |  |  |
| 725... Zdravotechnika – zařizovací předměty | Rozsah prací | Zařizovací předměty ZTI – dřez+ dřezová baterie, včetně přípojných potrubí a armatur napojení kuchyňské linky (dřez a příprava myčka) |
|  |  | Stavební přípomoce |
|  |  |  |
| 741... Elektroinstalace – silnoproud | Rozsah prací | Elektroinstalace – vedení (kompletní včetně vybavení) zásuvkové obvody | |
|  |  | Elektroinstalace – vedení (kompletní včetně vybavení) světelné obvody, světla přisazené | |
|  |  | Elektroinstalace – vedení nový rozvaděč | |
|  |  | Elektroinstalace – stavební přípomoce | |
|  |  | Datová síť zasedací místnosti – vedení (kompletní včetně vybavení) datová síť | |
|  |  | Datová síť zasedací místnosti – stavební přípomoce | |
|  |  | \* výměra prací: plocha podlahy m.č. 111, 113 | |
|  |  |  | |
| 761... Konstrukce prosvětlovací | Rozsah prací | Dveře vnitřní dřevěné nebo plastové protipožární do ocelové zárubně 1křídlové | |
|  |  | \* výměra prací: dveře m.č. 111, 113–3 ks | |
|  |  |  | |
| 766... Konstrukce truhlářské | Rozsah prací | Vestavěný nábytek kuchyňská linka včetně dřezu sektorová (skládaná) |
|  |  |  | |
| 763... Konstrukce suché výstavby | Rozsah prací | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami impregnovanými protipožárními DFH2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120 | |
|  |  | \* výměra prací: stropy m.č. 111, 113 | |
|  |  | Sádrokartonové příčky a stěny příčka (s nosnou konstrukcí a tepelnou izolací) dvojitě opláštěná (2x12,5 mm A) tl. 155 mm | |
|  |  | \* výměra prací: dělící příčky | |
|  |  | Sádrokartonové příčky a stěny kovová zárubeň pro dveře jednokřídlové | |
|  |  | \* výměra prací: dveře m.č. 111, 113–3 ks | |
|  |  |  | |
| 776... Podlahy povlakové | Rozsah prací | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | |
|  |  | \* výměra prací: plocha podlahy m.č. 111, 113 | |
|  |  | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | |
|  |  | \* výměra prací: plocha podlahy m.č. 111, 113 | |
|  |  | Příprava podkladu vysátí podlah | |
|  |  | \* výměra prací: plocha podlahy m.č. 111, 113 | |
|  |  | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah | |
|  |  | \* výměra prací: plocha podlahy m.č. 111, 113 | |
|  |  | Montáž lišt obvodových lepených | |
|  |  | \* výměra prací: plocha podlahy m.č. 111, 113 | |
|  | Specifikace | PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 0.9mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž 0.10mm, protiskluznost R10 | |
|  |  | lišta PVC | |
|  |  |  | |
| 784... Dokončovací práce – malby a tapety | Rozsah prací | Omytí podkladu omytí v místnostech | |
|  |  | \* výměra prací: plocha podlahy m.č. 111, 113 | |
|  |  | Oškrabání malby v místnostech výšky | |
|  |  | \* výměra prací: plocha podlahy m.č. 111, 113 | |
|  |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | |
|  |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří | |
|  |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech | |
|  |  | \* výměra prací: plocha podlahy m.č. 111, 113 | |
|  |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech | |
|  |  | \* výměra prací: plocha podlahy m.č. 111, 113 | |
|  |  |  | |
| 998... Přesun hmot | Rozsah prací | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby | |
|  |  |  | |
| 999... Vedlejší rozpočtové náklady | Rozsah prací | Průzkumné, geodetické a projektové práce | |
|  |  | Zařízení staveniště | |
|  |  | Inženýrská činnost | |
|  |  | Územní vlivy | |
|  |  | Provozní vlivy | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

# Přílohy

* SO-03-P01 Půdorys.pdf