Záznam z jednání na Krajské hygienické stanici Středočeského kraje, pracoviště Mladá Boleslav, konaném dne15.01.2020 týkajícím se akce **„Stavební úpravy objektu č.p.20 na parc.č.st.243, katastrální území 601705 Bělá pod Bezdězem“**

Předmětem dnešního jednání bylo projednání návrhu stavebních úprav akce **Stavební úpravy objektu č.p.20 na parc.č.st.243, katastrální území 601705 Bělá pod Bezdězem** v Základní škole Tyršova 20, Bělá pod Bezdězem.

Účastníci: ing. Cihlářová Pavla HS SK +420773797600 pavla.cihlarova@khsstc.cz

Žitná Renata HS SK +420326929044 renata.zitna@ khsstc.cz

Ing.Jan Budínský PARD Praha +420603253163 [pardpraha@quick.cz](mailto:pardpraha@quick.cz)

Projektant seznámil zástupce KHS s obsahem stavebních úprav akce **Stavební úpravy objektu č.p.20 na parc.č.st.243, katastrální území 601705 Bělá pod Bezdězem ,** které spočívají ve vytvoření 4 družinových učeben a 8 kmenových tříd základní školy /1.stupeň) s odpovídajícím sociálním zázemím pro žáky a personál . Družinové a kmenové třídy mají využití 30 žáků na učebnu

Navržené kapacitní parametry stavebních úprav jsou

4 družinových učeben po 30 žácích 120 žáků

8 kmenových tříd 240 žáků

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem 360 žáků

podíl žáků chlapci 50% 180 žáků

podíl žáků dívky 50% 180 žáků

vybavení soc.zařízením **1.NP**

personál 1 kabina WC 1 umyvadlo - 1 sprcha

imobil 1 kabina WC 1 umyvadlo - 1 sprcha

personál 1 kabina WC 1 umyvadlo - -

dívky 3 kabiny WC 3 umyvadlo - -

chlapci 2 kabiny WC 3 umyvadlo 4 pisoáry

úklid.komora . 1 výlevka - -

vybavení soc.zařízením **2.NP**

personál 1 kabina WC 1 umyvadlo - -

dívky 4 kabiny WC 3 umyvadlo - -

chlapci 2 kabiny WC 4 umyvadlo 4 pisoáry

úklid.komora . 1 výlevka - -

vybavení soc.zařízením **3.NP**

personál 1 kabina WC 1 umyvadlo - 1 sprcha

dívky 4 kabiny WC 4 umyvadlo - -

chlapci 2 kabiny WC 4 umyvadlo 4 pisoáry -

úklid.komora . 1 výlevka - -

V novém návrhu jsou splněny hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých dle **vyhl.č.410/2005 Sb. a vyhl.343/2009 Sb.**

Součástí navrhovaných stavebních úprav je realizace odobního výtahgu o nosnosti 350 kg, který bude umístěn v zrcadle hlavního schodiště. Výtah bude mít stanice v 1.nadz.podlaží, ve 2.nadz.podlaží a ve 3.nadz.podlaží. Strojovna výtahu bude umístěnce ve výtahové šachtě pod strpem 3.nadz.podlaží.

Po seznámení účastníků jednání se stávajícím a navrhovaným stavem objektu bylo závěrem konstatováno , že

1. Navržené dispoziční řešení stavebních úprav je z hlediska Krajské hygienické stanici Středočeského kraje, pracoviště Mladá Boleslav, **akceptovatelné v plném rozsahu**
2. **Požadavky** na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých dle **vyhl.č.410/2005 Sb. a vyhl.343/2009 Sb. jsou v předloženém návrhu splněny**
3. V případě , že upravované učebny **č. 101** (1.NP) ,č.**205** a **206** (2.NP)a č.**304** a **305** (3.NP) budou využívány jako **kmenové třídy** , je nutné u nich **posoudit vliv dozvuku** a popř.provést příslušná stavební opatření a je **nutné je posoudit** z hlediska **denního osvětlení a umělého** osvětlení

Skončeno v Mladé Boleslavi

---------------------------------------------- ----------------------------------------------------

ing. Cihlářová Pavla Ing.Jan Budínský

Hygienická stanice Středočeského kraje PARD Praha