Tělocvična pro ZŠ v Samotíškách, ul.Podhůry

DPS

prvky PSV

SEZNAM ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Z1 - madla hlavního schodiště

Z2 - madlo schodiště na jeviště

Z3 - zábradlí k inv.rampě

Z4 - čisticí zóna v zádveří

Z5 - mřížka na „tunel“ do šatny

Z6 - mříž na anglický dvorek

Z7 - mříže na anglické dvorky

Z8 - profil U na skleněné části příček

Z9 - podlahové pororošty na mezistrop

Z10 - zábradlí k mezistropu

Z11 - mlynářské schody na mezistrop vč.zábradlí

Z12 - skládací žebřík k výlezu na střechu

Z13 - kovové rámy s výplní z tahokovu

Z14 - kovové rámy s výplní z tahokovu

Z15 - kovové rámy s výplní z tahokovu

Z16 - kovové rámy s výplní z tahokovu

Z17 - ocelová zárubeň 900/2100

Z18 - ocelová zárubeň 800/2100

Z19 - ocelová zárubeň 800/1970

Z20 - ocelová zárubeň 900/1970

Z21 - ocelový plech vynášecí pro horní okna

Z22 - ocelová botka (třmen) pro uložení krokví typová

Z23 - ocelová botka (třmen) pro uložení krokví atyp