Tělocvična pro ZŠ v Samotíškách, ul.Podhůry

DPS

výrobky PSV

SEZNAM HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

H1 - vstupní stěna s dvoukřídlovými dveřmi a nadsvětlíkem

H2 - zádveřová stěna s dvoukřídlovými dveřmi a nadsvětlíkem

H3 - okna do wc v suterénu

H4 - okna do šaten a umýváren v suterénu

H5 - dveře do šachty pro inv.plošinu požární

H6 - okno mezi schodištěm a zázemím jeviště

H7 - dveře dvoukřídlové s nadsvětlíkem ze schodiště do tělocvičny požární

H8 - dveře mezi tělocvičnou a školou požární

H9 - sestava dvou stěn do pravého úhlu s dveřmi do dvora

H10 - okno pásové střední do dvora - východní strana

H11 - okno do zahrady parc.č.8 - severní strana

H12 - okna do svislé sestavy do ulice - jižní strana

H13 - okna mezi vazníky na dlouhé fasády - západní a východní strana

H14 - okno doplňkové mezi vazníky - východní strana

H15 - okno doplňkové mezi vazníky - východní strana

H16 a,b,c - okna doplňková mezi vazníky - západní a východní strana

H17 - okna podél vazníku do ulice - jižní strana

H18 - okna podél vazníku do parc.č.8 - severní strana

H19 - meziokenní vložka vodorovná do svislého pásu - jižní strana

H20 - meziokenní vložka svislá do vodorovných pásů - všechny strany