Tělocvična pro ZŠ v Samotíškách, ul.Podhůry

DPS

výrobky PSV

SEZNAM KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

K1 - parapetní plech k oknům do wc v suterénu

K2 - parapetní plech k oknům do umývárny v suterénu

a k oknu do nářaďovny v 1.np.

K3 - parapetní plech ke svislému oknu - mezipodesta

K4 - parapetní plech k delšímu rameni dvorní stěny do L

K5 - parapetní oplechování na vrcholu zdiva - západní strana

K6 - parapetní oplechování na vrcholu zdiva - východní strana

K7 - parapetní oplechování na vrcholu zdiva - jižní strana

K8 - parapetní oplechování na vrcholu zdiva - severní strana

K9 - pojistný plech pod žlabem - západní strana

K10 - pojistný plech pod žlabem - východní strana

K11 - pojistný plech pod žlabem - jižní strana

K12 - pojistný plech pod žlabem - severní strana

K13 - žlab - západní strana

K14 - žlab - východní strana

K15 - žlab - jižní strana

K16 - žlab - severní strana

K17 - dešťový svod D1 - sz nároží

K18 - dešťový svod D2 - sv nároží

K19 - dešťový svod D6 - jv nároží

K20 - dešťový svod D8 - jz nároží

K21 - úprava stáv dešťového svodu D4 - nové zaústění do D4

K22 - parapetní plech ke střednímu oknu do dvora

K23 - plechování protispádu na střeše souseda - RD parc.č.10

K24 - oplechování fasád na styku se sousedními střechami

K25 - plechová krytina na vystupujícím východu do dvora

K26 - žlaby ke střeše na vystupující východ do dvora+chrlič